# HKMGetDevInfo

名称 | HKMGetDevInfo 获得设备信息
功能 | 获得无涯键鼠盒子的设备信息。无涯键鼠盒子基础版一代不支持此函数。

参数

参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。
参数2　序号：无符号32位整型数。需要获取的信息的序号。可取值如下：

序号 | 说明
--- | ---
1 | 设备类型。无涯键鼠盒子基础版一代返回1，无涯键鼠盒子基础版二代返回2。
2 | 固件版本。返回值中，0-15位是修订号，16-23位是副版本号，24-31位是主版本号。
3 | 运行时间。返回值是从通电或者复位开始运行的毫秒数，断电和复位都会归零。系统休眠时不计时。这个时间精度不高，有误差。
4 | 通电时间。返回值是从通电开始运行的毫秒数，断电会归零，复位不会归零。系统休眠时不计时。这个时间精度不高，有误差。
6 | 复位次数。
7 | 运行状态。设备未连接返回0xFFFFFFFF，设备准备中返回0，正常工作状态返回1，编辑状态返回2，禁止操作状态返回3。
8 | USB设备接口的VID值。
9 | USB设备接口的PID值。
10 | USB设备接口的设备版本值。

参数3　是否鼠标：布尔值。取FALSE时，自动获得设备信息，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，获得键盘模式的设备信息。取TRUE时，自动获得设备信息，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，获得鼠标模式的设备信息。

返回值 | 无符号32位整型数。返回值由参数2决定。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } printf("无涯键鼠盒子固件版本号：%08X\n",HKMGetDevInfo(lpDev,2,FALSE)); HKMClose(lpDev);