# HKMSetMousePosPrecision

名称 | HKMSetMousePosPrecision 设置鼠标坐标精度
功能 | 当系统设置中的鼠标移动速度过快时，鼠标坐标无法精确到每个像素，会在目标坐标附近抖动很久，这个时候就要调大鼠标精度，容许鼠标移动到目标坐标时有少量偏差。只对当前的设备对象有效。相关函数：HKMMoveTo、HKMMoveR2。
参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　精度：无符号32位整型数。最大允许的坐标偏差量。默认值是0。
返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } HKMSetMousePosPrecision(lpDev,1); HKMClose(lpDev);