# HKMGetKeyboardLEDState

名称 | HKMGetKeyboardLEDState 获得键盘LED灯状态
功能 | 获得键盘Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock灯的状态。

参数

参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。
参数2　键盘灯：无符号32位整型数。可取值如下：

值 | 说明
--- | ---
0 | Num Lock灯
1 | Caps Lock灯
2 | Scroll Lock灯

返回值 | 布尔值。灯亮返回TRUE，灯灭返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } printf("NumLock灯%s\n",HKMGetKeyboardLEDState(lpDev,0)?"亮":"灭"); HKMClose(lpDev);