# HKMKeyPress

名称 | HKMKeyPress 键盘按键
功能 | 键盘的键按下再弹起。设置键盘按下和弹起时间间隔使用HKMSetKeyInterval。
参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　键名：字符串(Unicode/Ansi)或者无符号32/64位整型数(32位模块中是32位整型数，64位模块中是64位整型数)。按键名使用字符串(默认是Unicode字符串，可以通过HKMSetMode修改为Ansi字符串)，按键码使用无符号32/64位整型数。按键码和按键名可查看虚拟键码表。字符串支持组合键，组合键的按键名用“+”连接，例如：“Ctrl+C”。
返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } HKMKeyPress(lpDev,L"F1"); HKMClose(lpDev);