# SetDevDescInfo

名称 | SetDevDescInfo 设置设备描述信息
功能 | 设置无涯键鼠盒子的设备描述信息。这个函数设置无涯键鼠盒子的USB接口信息后，由于设备信息改变，系统会重新识别设备和自动安装驱动，需要等待几分钟或更长时间才能正常使用，这个过程中不要拔出盒子，否则会导致系统安装驱动失败。修改后需要关闭设备，等待系统安装驱动完成后再查找和打开设备，否则有些功能会受到影响，无法正常工作。无涯键鼠盒子基础版二代的固件版本大于等于1.2.0才支持此函数。使用Open打开设备后才可以使用它。

参数

参数1　VID：32位整形数。USB接口的制造商ID。可设置值的范围0-65535。值为65536时不修改无涯键鼠盒子VID值。
参数2　PID：32位整形数。USB接口的产品ID。可设置值的范围0-65535。值为65536时不修改无涯键鼠盒子PID值。
参数3　版本：32位整形数。USB接口的设备版本。可设置值的范围0-65535。值为65536时不修改无涯键鼠盒子版本值。
参数4　制造商名：变体型（32位整型数或BSTR类型）。USB接口的制造商名。设置制造商名是字符串。不修改制造商名时使用32位整型数，值为1。
参数5　产品名：变体型（32位整型数或BSTR类型）。USB接口的产品名。设置产品名是字符串。不修改产品名时使用32位整型数，值为1。
参数6　模式：32位整形数。可取值如下：

值 | 说明
--- | ---
0 | 取消临时设置。
1 | 临时设置，断电（USB接口停电或拔出无涯键鼠盒子）后恢复。
2 | 永久设置，断电后不会恢复，但有设置次数限制，不断电只能设置5次。

参数7　是否鼠标：布尔值。取false时，自动设置设备描述信息，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，设置键盘模式的设备的设备描述信息。取true时，自动设置设备描述信息，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，设置鼠标模式的设备的设备描述信息。

返回值 | 布尔值。成功返回true，失败返回false。
vbs 例子 | Dim DevId DevId=wyhkm.SearchDevice(&h1234&,&hABCD&,0) If DevId=-1 Then MsgBox "未找到无涯键鼠盒子",4096 wscript.quit End If If Not wyhkm.Open(DevId,0) Then MsgBox "打开无涯键鼠盒子失败",4096 wscript.quit End If //修改设备描述信息，PID和制造商名不修改 wyhkm.SetDevDescInfo &h1235&,&h10000&,&h0101&,1,"Mouse",1,false wyhkm.Close