# HKMSetKeyInterval

名称 | HKMSetKeyInterval 设置按键时间间隔
功能 | 设置键盘按下和弹起之间的时间间隔，只对当前的设备对象有效。具体的时间间隔是个一定范围内的随机值，也可以设置成固定值。默认按键时间间隔是个100毫秒附近的随机值。有关函数：HKMKeyPress、HKMOutputString。
参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　最短时间：无符号32位整型数。单位毫秒。 参数3　最长时间：无符号32位整型数。单位毫秒。最长时间等于最短时间时，时间间隔是固定值。
返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } HKMSetKeyInterval(lpDev,100,150); HKMClose(lpDev);