# HKMSetResetTime

名称 | HKMSetResetTime 设置复位时间

功能

设置无涯键鼠盒子的延时复位时间。盒子内有个计时器，使用该函数后，时间到了就会使盒子复位。无论使用这个函数还是其它访问盒子的键鼠命令，都会使计时器重新计时。复位后计时器失效，需要使用该函数重新设置。无涯键鼠盒子有时在特殊情况下会出现通讯异常，或者程序突然退出导致按下的键无法弹起，这个函数可以免去这些情况下插拔盒子烦恼。如果条件允许，尽量在停止无涯键鼠盒子操作后关闭延时复位。因为正常的键盘和鼠标除非接触不良，一般不会出现复位现象。无涯键鼠盒子基础版一代不支持此函数。
不会访问盒子的函数有：HKMGetVersion、HKMIsOpen、HKMClose、HKMSetMode、HKMSetKeyInterval、HKMSetMouseInterval、HKMSetAbsMouseScrnRes、HKMSetMouseMoveTimeout、HKMSetMousePosMaxOffset、HKMSetMousePosPrecision、HKMDelayRnd、HKMCheckPressedKeys、HKMFreeData、HKMIsOSMouseAccelerateEnabled、HKMEnableOSMouseAccelerate、HKMGetOSMouseSpeed、HKMSetOSMouseSpeed、HKMGetDevString。相关函数：HKMSetResetMode。

参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　延时时间：无符号32位整形数。单位毫秒。取0时关闭延时复位。非0时最小值是50毫秒，最大值是19小时。 参数3　是否鼠标：布尔值。取FALSE时，自动设置延时复位时间，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，设置键盘模式的设备的延时复位时间。取TRUE时，自动设置延时复位时间，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，设置鼠标模式的设备的延时复位时间。
返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } for(;;) { HKMSetResetTime(lpDev,1000,FALSE); HKMDelayRnd(lpDev,90,120); } HKMClose(lpDev);