# HKMMouseWheelP

名称 | HKMMouseWheelP 鼠标滚轮
功能 | 鼠标底层的滚轮滚动。这个是USB鼠标底层的一次滚轮滚动。滚动一次最大的次数是127(手动操作最大次数参考值是3)。用于给使用者自己实现完整的鼠标滚轮滚动。相关的设置函数：HKMSetMode。
参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　滚动次数：32位整型数。滚动次数是滚轮滚动格数，向上滚动是正数，向下滚动是负数。
返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } HKMMouseWheelP(lpDev,3); HKMClose(lpDev);