# HKMSearchDevice

名称 | HKMSearchDevice 查找设备
功能 | 查找无涯键鼠盒子。

参数

参数1　VID：无符号32位整型数。每个无涯键鼠盒子的值可能不一样，可用工具查看。值为65536时忽略此搜索条件，查找到的无涯键鼠盒子的VID可以为任意值。
参数2　PID：无符号32位整型数。每个无涯键鼠盒子的值可能不一样，可用工具查看。值为65536时忽略此搜索条件，查找到的无涯键鼠盒子的PID可以为任意值。
参数3　设备模式：无符号32位整型数。用于设置查找的无涯键鼠盒子的模式。可取值如下：

值 | 说明
--- | ---
0 | 所有模式
1 | 键鼠模式
2 | 键盘模式
3 | 鼠标模式

返回值 | 无符号32位整型数。一个临时的设备ID号，只对当前模块有效。没找到或者失败返回0xFFFFFFFF。
C语言 例子 | printf("设备ID号:%08X\n",HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0));