# HKMSetResetMode

名称 | HKMSetResetMode 设置复位模式
功能 | 设置无涯键鼠盒子的延时复位模式。这个函数设置延时复位的模式，启用延时复位功能使用HKMSetResetTime。无涯键鼠盒子基础版二代的固件版本大于等于1.1.0才支持此函数。

参数

参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。
参数2　模式：无符号32位整形数。可取值如下：

值 | 说明
--- | ---
0 | 盒子硬件复位(默认模式)
1 | 键盘鼠标按键状态复位

参数3　是否鼠标：布尔值。取FALSE时，自动设置复位模式，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，设置键盘模式的设备的复位模式。取TRUE时，自动设置复位模式，如果同时有键盘模式或者鼠标模式的设备，设置鼠标模式的设备的复位模式。

返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } HKMSetResetMode(lpDev,1,FALSE); for(;;) { HKMSetResetTime(lpDev,1000,FALSE); HKMDelayRnd(lpDev,90,120); } HKMClose(lpDev);