# HKMSetAbsMouseScrnRes

名称 | HKMSetAbsMouseScrnRes 设置绝对鼠标屏幕分辨率
功能 | 设置绝对鼠标移动所需的主显示器的屏幕分辨率。有关函数：HKMMoveTo、HKMMoveR2。
参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　宽度：32位整型数。参数2和参数3都取0时，设置屏幕分辨率为当前系统主显示器的屏幕分辨率。 参数3　高度：32位整型数。
返回值 | 布尔值。成功返回TRUE，失败返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } HKMSetAbsMouseScrnRes(lpDev,800,600); HKMClose(lpDev);