# HKMIsKeyDown

名称 | HKMIsKeyDown 判断键盘是否按下
功能 | 判断无涯键鼠盒子的键盘的键是否按下。
参数 | 参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。 参数2　键名：字符串(Unicode/Ansi)或者无符号32/64位整型数(32位模块中是32位整型数，64位模块中是64位整型数)。按键名使用字符串(默认是Unicode字符串，可以通过HKMSetMode修改为Ansi字符串)，按键码使用无符号32/64位整型数。按键码和按键名可查看虚拟键码表。
返回值 | 布尔值。按下返回TRUE，没按下或者失败返回FALSE。

C语言
例子

DWORD dwDevId;
LPVOID lpDev;
dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0);
if(dwDevId==0xFFFFFFFF)
{
printf("未找到无涯键鼠盒子\n");
return 0;
}
lpDev=HKMOpen(dwDevId,0);
if(lpDev==NULL)
{
printf("打开无涯键鼠盒子失败\n");
return 0;
}
HKMKeyDown(lpDev,L"Alt");
printf("Alt键状态:%d\n",HKMIsKeyDown(lpDev,L"Alt"));
HKMDelayRnd(lpDev,90,120);
HKMKeyUp(lpDev,L"Alt");
printf("Alt键状态:%d\n",HKMIsKeyDown(lpDev,L"Alt"));
HKMClose(lpDev);