# HKMIsOpen

名称 | HKMIsOpen 判断设备是否打开
功能 | 判断设备是否已经用Open打开。

参数

参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。
参数2　方法：无符号32位整型数。取值可以是下面的一个或多个。如果要同时使用多个值，可将多个值做或运算。可取值：

值 | 说明
--- | ---
0 | 判断设备是否被打开（键鼠、键盘或鼠标模式的设备都可以，不可与其它值同时使用）
1 | 判断键盘是否被打开（键鼠或者键盘模式的设备）
2 | 判断鼠标是否被打开（键鼠或者鼠标模式的设备）

返回值 | 布尔值。已打开返回TRUE，未打开返回FALSE。
C语言 例子 | DWORD dwDevId; LPVOID lpDev; dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0); if(dwDevId==0xFFFFFFFF) { printf("未找到无涯键鼠盒子\n"); return 0; } lpDev=HKMOpen(dwDevId,0); if(lpDev==NULL) { printf("打开无涯键鼠盒子失败\n"); return 0; } if(HKMIsOpen(lpDev,0)) printf("无涯键鼠盒子已打开"); else printf("无涯键鼠盒子未打开"); HKMClose(lpDev);