# HKMIsMouseButtonDown

名称 | HKMIsMouseButtonDown 判断鼠标键是否按下
功能 | 判断无涯键鼠盒子的鼠标的键是否按下。

参数

参数1　设备对象：无类型指针。使用HKMOpen可以创建它。
参数2　鼠标键：32位无符号整型数。可取值如下。

鼠标键 | 说明
--- | ---
0 | 鼠标左键
1 | 鼠标右键
2 | 鼠标中键

返回值 | 布尔值。按下返回TRUE，没按下或者失败返回FALSE。

C语言
例子

DWORD dwDevId;
LPVOID lpDev;
dwDevId=HKMSearchDevice(0x1234,0xABCD,0);
if(dwDevId==0xFFFFFFFF)
{
printf("未找到无涯键鼠盒子\n");
return 0;
}
lpDev=HKMOpen(dwDevId,0);
if(lpDev==NULL)
{
printf("打开无涯键鼠盒子失败\n");
return 0;
}
HKMLeftDown(lpDev);
printf("鼠标左键状态:%d\n",HKMIsMouseButtonDown(lpDev,0));
HKMDelayRnd(lpDev,90,120);
HKMLeftUp(lpDev);
printf("鼠标左键状态:%d\n",HKMIsMouseButtonDown(lpDev,0));
HKMClose(lpDev);